1. Настройка DNS.
Пуск-Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом – изменение параметров адаптера, выбрать сетевое подключение, свойства – выбрать «Протокол Интернета версии 4», свойства – задать адрес DNS-сервера 10.141.128.36.
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1. Настройка файла hosts
Под полномочиями Администратора открыть на редактирование файл C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts и изменить или добавить запись для разрешения имени сервера ППО «СУФД» - s0500w03:
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TlopaNeTp IP HOTYT HaSHA4STICH SBTONATHECKH, SCTi CeTl
OAAEEXYEAST 3Ty BONONHOCTS, B MROTHEHGN CTyia NapaneTRE!
TP HOXHO MOMY TS  CETEBOTD 3AMAHACTPTOPS.
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STOT Gaiin COAEPKNT COMOCTaBNEHWA TP-3ApECOB MMEHaM y3nos.
KEKAM 3NEMEHT AGMKEW PACTIONAFATECA B OTANLHON CTPOKE. IP-agpec aomed
HAXOAWTECA & NEpBOM CTOMBUE, 33 WM AOMKHO CMIEADBATE COOTBETCTEIEE WA,
IP-ampec W WA y3na MOMKHb PAIAENATLCA XOTA BH DAHAM MPOGEnON.

KpOME TOrD, B HEKOTOHX CTROKX MOMYT GMTb ECTAENEHH KOMMEHTapMn
CTakue, Kak 3Ta CTPOKA), DRM AGMKHY CTEAOEATE 33 WMEHEM Y3na W OTAENATLCA
GT Herd Cimeonou ¢ .
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